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	Denominazione commerciale dell’articolo
	 

	Codice repertorio (RDM)
	 

	LOTTO
	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA PER LE APPARECCHIATURE
	CONFORMITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO (Indicare: Sì/No)
	SE NO SPECIFICARE EQUIVALENZA Ex art. 79 ed allegato II.5 D.lgs. n. 36/2023
	RIFERIMENTO NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
(Indicare documento, pagina e riferimento puntuale per il riscontro)

	1
	Unico modulo di controllo e sistema che lo movimenti con ruote bloccabili, facilmente trasportabile;

	□    Sì
	□    No
	 
	 

	
	Permettere l’esecuzione di VABB sotto guida ecografica e stereotassica (2D e 3D), sia in posizione prona che seduta;

	□    Sì
	□    No
	
	

	
	Driver per eseguire biopsie stereotassiche;

	□    Sì
	□    No
	
	

	
	Driver per eseguire biopsie ecografiche;

	□    Sì
	□    No
	
	

	
	Compatibile con Mammografo Giotto Class e Hologic Selenia (o altro mammografo in caso di sostituzione);

	□    Sì
	□    No
	
	

	
	Montaggio installazione e aggiornamenti software gratuiti per l’intera durata del contratto.

	□    Sì
	□    No
	
	

	
	CARATTERISTICA TECNICA MINIMA RICHIESTA PER I KIT
	
	
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Kit stereotassici comprensivi di: 1 cestello fluidi, 1 guida monouso, 1 ago monouso lunghezza compre tra 10 e 13 cm e diametro compreso tra 8 e 12 G, 1 marcatore tissutale, 1boccola e relativi tubing set;

	□    Sì
	□    No
	
	

	
	Kit ecografici comprensivi di: 1 cestello fluidi, 1 guida monouso, 1 ago monouso lunghezza compre tra 10 e 13 cm e diametro compreso tra 8 e 12 G, 1 marcatore tissutale e relativi tubing set.
	□    Sì
	□    No
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